　　　　SP-8电源时序器232中控协议

波特率 9600bps

电源开关：F5H 55H 03H 01H 00H 04H 关

F5H 55H 03H 01H 01H 05H 开

旁路开关：F5H 55H 03H 03H 00H 06H 关

F5H 55H 03H 03H 01H 07H 开

通道1： F5H 55H 03H 04H 10H 17H 通道1关

　　 F5H 55H 03H 04H 11H 18H 通道1开

通道2： F5H 55H 03H 04H 20H 27H 通道2关

F5H 55H 03H 04H 21H 28H 通道2开

通道3： F5H 55H 03H 04H 30H 37H 通道3关

　　 F5H 55H 03H 04H 31H 38H 通道3开

通道4： F5H 55H 03H 04H 40H 47H 通道4关

　　 F5H 55H 03H 04H 41H 48H 通道4开

通道5： F5H 55H 03H 04H 50H 57H 通道5关

　　 F5H 55H 03H 04H 51H 58H 通道5开

通道6： F5H 55H 03H 04H 60H 67H 通道6关

　　 F5H 55H 03H 04H 61H 68H 通道6开

通道7： F5H 55H 03H 04H 70H 77H 通道7关

F5H 55H 03H 04H 71H 78H 通道7开

通道8： F5H 55H 03H 04H 80H 87H 通道8关

　　 F5H 55H 03H 04H 81H 88H 通道8开